**ТЕНДЕРНОЕ ЗАДАНИЕ**

**Разработка проекта реконструкции магазина «Брусничка» расположенному по адресу: г. Днепропетровск , ул. Набережная Заводская, 85 (стадия РП) по разделам:**

 **АР (архитектура), АС (конструктив), ОВ, (отопление, вентиляция) ВК (водопровод и канализация) К (кондиционирование) Э, ЭО (электроосвещение и электроснабжение)** **ТХ (технология), тех заключение на возможность реконструкции для размещения продуктового магазина ТС «Брусничка» ООО «УКРАИНСКИЙ РИТЕЙЛ» в г. Днепропетровске и Днепропетровской области.**

ЛОТ №1

**Состав комплекта:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** |  | **Наименование** |  |
| 1 | АР (архитектура) | планограмма прилагается |  |
| 2 | АС (конструктив) | пристройка рампы 3Х3м²(площадка металлическая, сангвин панели) |  |
| 3 | В (вентиляция) | приточно-вытяжная, S(торгового зала) – 388м² |  |
| 4 | О (отопление) | комбинированное (газовый котел, эллектрич.) |  |
| 5 | К (кондиционирование) | полнанограмма прилагается |  |
| 6 | ВК (водопровод и канализация) |  Обязательно учесть подвод воды( пароконвектомат, хлебопеч);Обязательно учесть канализацию для слива конденсата(пароконвектомат, хлебопеч,холодильное оборудование) |  |
| 7 | Э (электроосвещение) | Расчет освещения согласно расположения оборудования, расчет внутренних сетей согласно спецификации оборудования, схемы и спецификации. Расчет производить исходя из требований Торговый Зал- 1000LUX, прикассовая зона 1200LUX, подсобные помещения 400 LUX, зона разгрузки 300 LUX. |  |
| 8 | ЭС (электроснабжение) | Стоимость проекта должна включать в себя реконструкцию(замена трансформатора и двух ячеек), устройство линии электропередач (100м), устройство вводного узла, устройство узла учета. |  |
| 9 | ТХ (технология) |  полнанограмма прилагается |  |
| 10 | Тех заключение на возможность реконструкции  |  Расширение стены склада, пробивка и усиление проема, демонтаж несущей стены. |  |
| Количество экземпляров – 2 комплекта в распечатанном варианте, один в электронном. |
|  |

**Обязательные условия выполнения проекта**:

**Учитывать возможность разработки конкретного раздела отдельно (т.е. например вентиляция.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Срок выполнения работы не более 7 календарных дней |   |
| 2 | Транспортные расходы за счет проектировщика |  |
| 2 | Проект выполняется в двух экземплярах (третий экз. в электронном варианте) |  |
| 3 | Предоплата 50% , доплата после выполнения работы |  |
| 4 | Замечания по проектной документации, корректировка проекта, производится в пределах 5 календарных дней после получения замечаний от заказчика. А так же гарантийное письмо об устранении недочетов при выявления замечаний в процессе СМР. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Содержание тендерного предложения (заполняется в форме «Тендерное предложение» для участника):**

|  |
| --- |
|  |
| 1 | -Стоимость общая, в том числе указать стоимость за каждый раздел отдельно |
| 2 | -Срок выполнения |
| 3 | -Срок устранения замечаний |
| 5 | -Условия оплаты  |

**Квалификационные требования к участнику:**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Требования** |
| 1. | Наличие лицензии на данный вид работ |
| 2. | Наличие соответствующих сертификатов |
| 3. | Срок подачи тендерных предложений: до 10:00 20.10.2014 г. |

Подготовил:

Специалист по согласованиям \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потапова Т.С.